Alimentazione elettrica
|  | Guasto dell'alimentazione elettrica
Guasto dell'alimentazione elettrica Si può controllare la tensione del veicolo mediante la funzione di diagnosi J. Questa funzione mostra l'alimentazione elettrica del veicolo misurata dall'unità di controllo della trasmissione. Nella modalità guida, per esempio ingranando la marcia avanti o la retromarcia, il limite di tensione più basso è costantemente sotto controllo. Se il valore scende sotto i 18.5 V in maniera permanente, appare una voce nella memoria di transito di errore e si visualizza il valore minimo della tensione. Assicurarsi che la tensione non sia al di sotto dei 18.5 V.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)