Wskazanie temperatury analogowe
|  | Plan połączeń
|  | Działania kontrolne
Plan połączeń Działania kontrolne Na pinie 22 na wtyku S2 ewentualnie na odpowiednim pinie (G) wskaźnika temperatury obecny jest zależny od temperatury sygnał częstotliwości. Można go sprawdzić przy pomocy oscyloskopu lub odpowiedniego miernika do badania częstotliwości.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)