Мониторинг переключения передач
|  | Введение
|  | Запись
|  | Сохранение
|  | Индикация триггера
|  | Открыть файл измерения
|  | Добавить маркер
|  | Информация
Введение
| Мониторинг переключения передач
A | Состояние электромагнитных клапанов
B | Входные оборотыn1 Выходные оборотыn2
C | Ускорение двигателя а1 Ускорение выходного вала а2
D | Напряжения UI1, UI2 и расчётные давления P1, P2 на интеграторах 1 и 2
| Запускает запись измерительных файлов
Программа DIANA 5 ( DIagnosis and ANAlysis system ) интегрирована в DIWAgnosis для записи измерительных файлов.
1 | Открыть записанный файл | 9 | Воспроизвести запись
2 | Сохранить данные измерения | 10 | Начать запись
3 | Выйти из DIANA 5 | 11 | Включить/выключить триггерную функцию
4 | Показать информацию о записи | 12 | Показать состояние записи
5 | Мониторинг БЭУ | 13 | Показать текущую панель
6 | Добавить маркер | 14 | Переключить панели
7 | Остановить запись | 15 | Показать состояние записи
8 | Преврать запись |  |
Запись Нажмите "Начать запись" (10). DIANA 5 попытается установить связь с БЭУ ГМП и загрузит соответствующий измерительный шаблон. Шаблон содержит различные окна (виртуальные измерительные инструменты), которые показывают данные БЭУ (ECU) ГМП. В зависимости от измерительного шаблона, окна могут быть расположены на нескольких страницах, которые называются панелями (13). Пока запись активна, Вы можете переключать различные панели при помощи функции "Переключить панели" (14), через числовые клавиши компьютера или через меню опций. Как только данные от БЭУ принимаются, индикация состояния (15) загорается зелёным цветом. В данном случае состояние записи "Standby", что означает данные показываются, но ещё не записываются. Нажмите "Начать запись" (10) ещё раз. Начнётся запись и состояние записи будет "Record". Вы можете приостановить запись на некоторое время, а затем продолжить вновь. Сохранение Нажмите "Сохранить данные измерения" (2), если Вы хотите сохранить запись. Файлы сохранятся по стандарту на адресе C:\Programm Files\DIWAgnosis 3.x\Records. Индикация триггера Если индикация триггера включена, то в окне состояния записи также может появиться "No Trg" вместо "Record". В этом случае рекордер запишет только тогда, когда данные измерения удовлетворят определённым требованиям триггера. Рекордер запишет все процессы переключения и торможения. Вы можете в любое время выключить триггерную функцию нажав клавишу "Включить/выключить триггерную функцию" (11). Тогда будут записаны все сигналы. Вы можете изменить условия триггера через меню "Рекордер", пункт меню "Настройка триггера...". Открыть файл измерения Вы можете открыть записанный ранее файл измерения через меню "Файл", пункт меню "Открыть". Вы можете продолжить запись либо воспроизвести имеющуюся. Добавить маркер Вы можете выделить какое-либо событие времени нажав на кнопку "Добавить маркер" или нажав пробел. Откроется окно, где вы сможете задать имя этому событию. Информация Вы можете просмотреть информацию о ГМП нажав кнопку "Информация о записи" или выберите подменю "Детали о записи..." в меню "Опции". Пожалуйста обращайтесь за интерактивную помощь для получения большей информации.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)