Sterownik silnika CAN SAE J19
|  | Plan połączeń
|  | Działania kontrolne
|  | Pokrewne tematy
Plan połączeń Działania kontrolne Steckverbindungen S2 und S3 öffnen. Widerstand zwischen: Kontakt 17 und Kontakt A (CAN-H) Kontakt 37 und Kontakt B (CAN-L) Kontakt 36 und Kontakt C (CAN-M) messen. RSoll = 0 Ω. S2: Widerstand der Kontakte 17, 36 und 37 (Kabel2) gegen Fahrzeugmasse prüfen. RSoll = ∞ Ω. Pokrewne tematy
|  | Test sterownika silnika CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)