Napětí, teplota a senzory otáček
|  | Popis
Popis
| Napětí a senzory
Kontrola napětí vozidla Tato funkce ukazuje napájecí napětí vozidla měřené řídicí jednotkou převodovky. Během jízdy, tzn. při zařazeném rychlostním stupni dopředu nebo dozadu, se stále kontroluje dolní mez napětí. Když hodnota trvale klesá pod 18,5 V, zaznamená se chyba a zobrazí se minimální hodnota napětí. Zajistěte, aby napětí nebylo pod 18,5 V. Kontrola teploty převodovky Řídicí jednotka převodovky stále kontroluje teplotu převodového oleje, zjišťovanou senzorem teploty v olejové vaně. Maximální teploty se vztahují na aktuální jízdu a zobrazují se ve vztahu ke všem cyklům jízdy. Teprve když je zjištěná hodnota teploty nad prahovou hodnotou teploty stanovenou v sadě dat, aktualizuje se teplota ve vztahu ke všem cyklům jízdy. Maximální hodnota ve vztahu k aktuálnímu cyklu jízdy se stále zobrazuje. Kontrola se senzorů otáček Zde se zobrazuje aktuální stav senzorů otáček. Poté, co se objevila chyba, pokouší se řízení chybu korigovat, jakmile se nastaví neutrál.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)