SK Magnetventil Schnellkupplung
|  | 接线图
|  | 测试步骤
|  | 电阻特征曲线
接线图 测试步骤 打开S1。 a. 工作线圈: 测量电缆1 接点18 和52 或53 之间的电阻。 R额定= 11-20 欧姆。 b. 测量线圈: 测量接点33 和31 或49 之间的电阻。R额定 = 5-10 欧姆。 当 R = R 额定,从4继续。 打开S3 。 a.工作线圈: 检查(电缆束)接点U和A或B之间,或SK和-UB(测量电缆)之间的电阻。 R 额定 = 11-20 欧姆。 b.测量线圈: 检查(电缆束)接点b和 h 或j之间,或SKM和SENSE(测量电缆)之间的电阻。R额定 = 5-10 欧姆。 打开控制单元箱盖。打开S4。 a.工作线圈: 测量电磁SK扁形插头触针4 和2 之间的电阻。 R 额定 = 11 ± 0.7 欧姆。 b.测量线圈: 测量电磁SK扁形插头触针3 和1 之间的电阻。 R额定 = 5.2.± 0.3 欧姆。 检查已打开的接头端S1接点33和车辆地端之间的电阻。 R额定= ∞ 欧姆。 检查接点33和18之间的电阻。 R额定= ∞ 欧姆。 检查已打开的接头端 S3 接点g（或SKM）和接地端之间的电阻。 R额定= ∞ 欧姆。 检查接点g（或SKM)和U （或SK)之间的电阻。 R额定= ∞ 欧姆。 检查已打开的接头端 S4 接点1和4到地的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 检查 接点1和4之间的电阻。 R额定= ∞ 欧姆。 -UB 接地连接 SENSE 测量线圈电磁阀共同接地 电阻特征曲线 测量线圈的电阻时，一定要注意它与温度的关系。 在测量电阻的同时要测量或尽可能估计电磁壳的温度。根据测量或估计的温度，从下面的温度特征曲线上读出额定电阻，与所测数值进行比较。 工作线圈 测量引线4和2之间的电阻。 当测量的电阻和额定电阻之间的偏差不大于大约 ± 1 欧姆时，工作线圈正常。 测量线圈 测量引线1和3之间的电阻。 当测量的电阻和额定电阻之间的偏差不大于大约± 0,5 欧姆时，测量线圈正常。 引线和电磁壳之间不许测量有电阻，没有连接，电阻为无穷大。 特性曲线： A = 工作线圈 B = 测量线圈
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)