Paměť poruch
|  | Funkce paměti poruch
|  | Zpracování paměti poruch
Funkce paměti poruch
| Čtení nebo výmaz paměti poruch
Paměť chyb řídicí jednotky převodovky se může přečíst pomocí DIWAgnosis. Pro informaci "kde?" se závada vyskytla (místo poruchy) získáte dodatečně ještě přesný popis poruchy (druh poruchy). Podmínky prostředí upřesňují v jakém stavu se nacházely pohony v okamžiku poruchy. Klávesami "NEXT (F2)" a "LAST F3)" lze přecházet mezi poruchami, pokud se vyskytuje více než jedna závada. Zpracování paměti poruch Po posouzen paměti zvad odbornkem ji lze vymazat klvesou "DELETE (F5)" (Vymazat) na řdic jednotce. Data, kter již nejsou aktulně k dispozici ale už byla dřve přečten, se mohou opět zobrazit pomoc funkce "LIB (F6)". Zobraz se stvajc soubory a lze je zvolit ze seznamu. Zvolen soubory se mohou zkoprovat na disketu tlačtkem "COPY (F3)" (Koprovat). Soubory se tak nechaj vymazat tlačtkem "DELETE (F4)" (Vymazat).
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)