ZW Lámpara de advertencia
|  | Esquema de conexión
|  | Pasos de prueba
Esquema de conexión Pasos de prueba Sustituir relé ZW por uno nuevo o retirarlo y medir la resistencia directamente entre los contactos del bobinado 85 y 86. RNom = 285-310 Ω. Abrir conector S2. En los pasos 1. - 4. poner en contacto una punta de prueba del ohmiómetro con la masa del vehículo. Medir la resistencia en el contacto 51 del cable 2. RNom = 285-310 Ω. Cuando R = RNom, continuar en 4. SV S3: Medir la resistencia del cable al comienzo del arrollamiento del relé ZW (pin 86). RNom = 285-310 Ω. S3: Medir la resistencia del cable al final del arrollamiento del relé ZW (pin 85) y punto de masa M. RNom = 0 Ω. Si la lámpara de advertencia central no funciona en ningún momento, debe cambiar la bombilla. Medir la resistencia entre el cable + y – ZW. Con bombilla: RNom = aprox.160 Ω. Sin bombilla: RNom = ∞ Ω. Medir la resistencia entre el cable + y – ZW contra la masa del vehículo. RNom = ∞ Ω. S3: Comprobar la resistencia del cable de masa del relé ZW (pin 87). RNom = 0 Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)