Visualizzazione del funzionamento
|  | Introduzione
|  | Registrazione
|  | Memorizzare
|  | Trigger display
|  | Aprire il file di misurazione
|  | Contrassegnare l'evento
|  | Informazioni
Introduzione
| Visualizzazione del funzionamento
A | Stato di commutazione dei solenoidi
B | Numero di giri del motore n1 Numero di giri all'uscita n2
C | Accelerazione del motore a1 Accelerazione all'uscita a2
D | Tensioni UI1, UI2 e calcolate Pressioni P1, P2 sull'integratore 1 e 2
| Inizia la registrazione dei file di misurazione
Come programma per la registrazione dei file di misurazione è integrato DIANA 5 ( DIagnosis and ANAlysis system ) in DIWAgnosis.
1 | Aprire il file memorizzato | 9 | Riprodurre i valori registrati
2 | Memorizzare i dati misurati | 10 | Iniziare la registrazione
3 | Uscire da DIANA 5 | 11 | Inserire/disinserire la funzione trigger
4 | Visualizzare informazioni | 12 | Visualizzare lo stato della registrazione
5 | Viewer ECU | 13 | Visualizzare il front panel attuale
6 | Contrassegnare l'evento | 14 | Cambiare i front panels
7 | Interrompere la registrazione | 15 | Visualizzare lo stato
8 | Interrompere la registrazione |  |
Registrazione Cliccate su "Inizia registrazione" (10). DIANA 5 cerca di comunicare con l'unità di controllo della trasmissione e carica un modello di misurazione appropriato. Questo modello contiene diversi campi di visualizzazione (strumenti di misurazione virtuali), che indicano i dati dell'unità di controllo della trasmissione (ECU). In base al modello di misurazione i campi di visualizzazione si possono trovare su diverse pagine, i front panels (13). Durante la registrazione potete cambiare tra i front panels tramite la funzione "Cambia front panels" (14) usando i tasti numerici oppure il menu opzioni. Quando l'ECU riceve dei dati il display di stato (15) si accende in verde. Lo stato della registrazione è "standby", cioè i dati vengono visualizzati però non vengono registrati. Cliccate di nuovo su "Inizia registrazione" (10). La registrazione comincia, lo stato di registrazione è "Record". La registrazione può essere interrotta oppure continuata a piacere. Memorizzare Cliccate su "Memorizza i valori di misura" (2), se volete memorizzare la registrazione. I file vengono memorizzati nella directory C:\Programma Files\DIWAgnosis 3.x\Records. Trigger display Se il display trigger è attivo, è possibile che invece di "Record" appaia "No Trg" nello stato di registrazione. In questo caso il recorder effettua la registrazione soltanto se i valori di misura soddisfanno le condizioni predefinite del trigger. Il recorder registra quindi tutti i passaggi della marcia e tutte le frenature. La funzione Trg può essere disinserita in qualsiasi momento cliccando sul tasto "Inserisci/disinserisci funzione trigger" (11). Poi tutti i segnali vengono registrati. Tramite il menu "Recorder", punto del menu "Impostazioni trigger..." si possono modificare le condizioni dei trigger. Aprire il file di misurazione Tramite il menù "File", "Apri" può essere richiamato un file di misurazione memorizzato. Potete continuare la misurazione oppure riprodurre il file. Contrassegnare l'evento Potete contrassegnare un evento temporale cliccando sul tasto "Contrassegna evento" oppure premendo il tasto spaziatrice. Si apre una finestra nella quale potete designare l'evento. Informazioni Potete richiamare le informazioni sulla trasmissione cliccando sul tasto "Visualizza informazioni" oppure selezionando nel menù "Opzioni" il sottomenù "Dettagli registrazione...". Per maggiori informazioni vedere l'aiuto online.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)