Setup
|  | Descrição
Descrição
| Setup
Neste diálogo você pode adaptar o programa de acordo com as suas necessidades. Seleção do idioma para diálogos de programa. Opções de cores para a apresentação de barras e de LED. Seleção de diretórios e drives nos quais se encontram o software de funções da transmissão bem como os registros de dados e o diretório para o arquivo de protocolo que é criado durante o carregamento. Para apagar os dados de operação e para selecionar os programas de mudanças de marchas você precisa de uma senha para cada ação. As senhas são distribuídas pelo Serviço de Assistência ao Cliente da VOITH. Através da "taxa de transmissão" é determinada a velocidade com a qual o computador se comunica com a unidade de controle de transmissão. Quanto maior a taxa determinada, mais rápida será a comunicação. Entretanto, também podem ocorrer interrupções em caso de comunicação mais rápida. São listadas todas as interfaces seriais existentes no sistema de controle do sistema operacional, portanto à interface integrada (p. ex. COM1) e também à interface instalada posteriormente p. ex. através de um cartão PC-Card. Por favor, não esqueça que as configurações somente são aceitas se você clicar no botão "YES" antes de sair do menu.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)