Pistões RBK / RBG
|  | Descrição
|  | Possíveis causas
|  | Eliminação do erro
Descrição Com a ajuda de testes de plausibilidade pôde ser verificado que o pistão RBK ou o pistão RBG (RBK = Marcha a ré Freio Pequeno, RBG = Marcha a ré Freio Grande) bloqueia mecanicamente. Possíveis causas Impurezas no óleo que limitam ou impedem o movimento do pistão. Eliminação do erro Reparação conforme o documento "Manual de Instruções de Reparação DIWA.3E". Verificar pistão e bloco de comando quanto às possibilidades de bloqueamento mecânico, retirar corpos estranhos e montar componentes limpos novamente. Verificar quanto à função correta em operação de circulação.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)