Oprogramowanie
|  | Opis
|  | Pokrewne tematy
Opis Sterowanie rozpoznało niedozwolony stan i przesłało do pamięci błędów odpowiedni wpis. Najczęściej tego typu komunikat związany jest z wgrywaniem rekordów danych lub oprogramowania. Prawdopodobnie wgrałeś rekordy danych i/lub oprogramowanie, które nie są ze sobą kompatybilne. Rozróżnia się następujące rodzaje błędów:
Rodzaj błędu | Usunięcie błędu
Rekord danych jest zbyt krótki dla tej wersji oprogramowania. | Załaduj nowy rekord danych.
Nie jest konieczny proces kopiowania rekordu danych z EEPROM do RAM. | Zmień sterowania.
Nieważne dane adaptacyjne w EEPROM. | Zmień sterowania.
Błąd w tabeli przyporządkowań rekordów danych dla cyfrowych wejść/wyjść. | Załaduj nowy rekord danych.
Czas systeminterrupt przekrczony o 10 ms. Jeśli ten komunikat będzie się powtarzał częściej, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Voith. | Skasuj pamięć błędów.
Test drugiej próby wyłączenia przez komputer zabezpieczający zakończony niepowodzeniem. | Sprawdź przekaźnik dS! Przy funkcji diagnostycznej G (test zaworów elektromagnetycznych i przekaźników) nadane przez przekaźnik dS napięcie pokazane jest jako napięcie zasilające MV.
Błąd w zmianie AD lub transferze PEC. | Poinformuj Biuro Obsługi Klienta Voith.
Wewnętrzny błąd zaworu dwupozycyjnego w digital_in().
Wewnętrzny błąd zaworu dwupozycyjnego w digital_out().
Błądna suma kontrolna rekordu danych. | Załaduj nowy rekord danych.
Błądna suma kontrolna EEPROM. | Wgraj nowe oprogramowanie.
Niewłaściwy rekord danych w EEPROM Rekord danych nie został całkowicie załadowany. | Załaduj nowy rekord danych.
Brak zasilania zaworów elektromagnetycznych (uszkodzony przekaźnikdS) lub zakłócenia w komunikacji pomiędzy komputerem głównym i zabezpieczającym w fazie inicjacji. | Sprawdź przekaźnik dS.
Sterownik nie został wyzerowamy. Przez to błędne wartości ciśnienia zaworów elektromagnetycznych. | Wymień sterownik przekładni.
Referencyjna wartość napięcia zmiennika momentu AD znajduje się poza dozwolonym obszarem pomiędzy 4,6 v a 5,4 V. | Wymień sterownik przekładni.
Funkcja „blockcopy_eeprom()“ została wywołana błędnie lub z błędnymi parametrami. | Poinformuj Biuro Obsługi Klienta Voith.
Błąd na interfejsie komputera zabezpieczającego. PWM-pomiar siły hamowania został zablokowany na komputerze zabezpieczającym.
W danych ustawiono przekładnię WE, natomiast sterownik nie jest wyposażony w REA1.
Błąd podczas próby zapisania błędu na listę pamięci błędów.
Pokrewne tematy
|  | Obsługa klienta
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)