Напряжение, датчики температуры и числа оборотов
|  | Описание
Описание
| Напряжение и датчики
Проверка напряжения автобуса Эта функция показывает напряжение питания автобуса, измеряемое БЭУ ГМП. В режиме движения, т. е. при включённой передней или задней передаче, постоянно измеряется нижний предел напряжения. Если значение постоянно ниже 18,5 В, производится запись в буфер ошибок и показывается минимальное значение напряжения. Обеспечьте, чтобы напряжение не было ниже 18,5 В. Проверка напряжения ГМП БЭУ ГМП постоянно измеряет температуру, установленную с помощью датчика температуры в масляном поддоне. Максимальные температуры показываются по отношению к текущему движению и ко всем циклам движения. Только тогда, когда измеренное значение температуры превысит предельную температуру, указанную в наборе данных, температура всех циклов движения будет обновлена. Максимальное значение текущего цикла указывается постоянно. Проверка датчиков числа оборотов Здесь указывается текущее состояние датчиков числа оборотов. После появления неисправности, БЭУ попытается исправить ошибку как только будет достигнуто нейтральное положение.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)