Relais pour l'interconnexion moteur-boîte de vitesses dNEUTR
|  | Schéma de raccordement
|  | Opérations de contrôle
|  | Note : le signal qui peut être assigné librement
Schéma de raccordement Opérations de contrôle S2 : Vérifier la résistance entre le contact correspondant et la masse du véhicule. Rnom = ∞ Ω. Note : le signal qui peut être assigné librement L'affectation à un raccord de l'unité de commande de la boîte de vitesses se fait dans le registre de données et dépend du véhicule.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)