dNEUTR Motor-şanzıman ayırma rölesi
|  | Bağlantı şeması
|  | Test basamakları
|  | Dikkat: serbest atanabilir sinyal
Bağlantı şeması Test basamakları S2: Uygun kontak ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. Dikkat: serbest atanabilir sinyal Şanzıman kumanda biriminin bağlantılarından birine atanması veri kaydında yapılır ve araca özgüdür.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)