Tryckbildning
|  | Beskrivning
|  | Se även:
Beskrivning Fel när trycket stiger vid växling. Om detta fel inträffar måste den exakta orsaken till funktionsstörningen hittas genom att växlingsprocessen registreras.
Typ av fel | Beskrivning
0001 | Förslitning av PB-skivan eller fel inställningar av motorns vridmoment vid växling 1→2.
0002 | Förslitning av DK-skivan eller fel inställningar av motorns vridmoment vid växling 2→3.
0004 | Förslitning av EK-skivan eller fel inställningar av motorns vridmoment vid växling 3→2.
0008 | Förslitning av SK-skivan eller fel inställningar av motorns vridmoment vid växling 3→4.
0010 | Förslitning av DK-skivan eller fel inställningar av motorns vridmoment vid växling 2→3.
0020 | Förslitning av RBK-skivan eller fel inställningar av motorns vridmoment vid RBK-tillväxt.
Se även:
|  | Kundtjänst
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)