Základní data sběru provozních dat
|  | Základní data sběru provozních dat
Základní data sběru provozních dat
| Sběr provozních dat a statistika
Okno | Popis
Základní data (okno [A]) | Číslo verze softwaru provozních dat Provozní doba při běžícím motoru Doba stání vozidla (převodovky) při běžícím motoru Provozní cykly: Jako provozní cyklus se označuje doba od ZAPALOVÁNÍ ZAP do ZAPALOVÁNÍ VYP. Také reset řídicí jednotky spouští nový provozní cyklus. Celkové otáčky na výstupní straně převodovky: Tato hodnota udává, kolik otáček již převodovka provedla na výstupní straně.
Teplotní rozsahy (okno [B]) | Indikace rozdělení teploty oleje během provozu. Aby se výsledek nezkreslil, provádí se zjištění hodnot teploty jen při běžícím motoru. Průměrná teplota se zjišťuje v rozmezí +50 °C... +150 °C.
Rozsahy snímače zatížení(okno[C]) | Aktivace jednotlivých stupňů snímačů zatížení během jízdy.
Tlačítkový spínač (okno[D]) | Toto okno naměřených hodnot ukazuje, jak dlouho bylo které tlačítko spínače stisknuté. Podle toho lze poznat v jakém časovém úseku se jelo s blokovacími tlačítky. Záznam je aktivní, jakmile motor běží.
Doba prodlevy v (okno [E]) | Doba prodlevy v jednotlivých stupních.
Počet řazení (okno [F]) | Počet řazení (nahoru). Počet odpovídajících řazení zpátky je stejný.
Rozsahy brzdění (okno[G]) | Rozdělení četnosti při zapnutí brzdy. Tvoří se různé třídy, ve kterých se mimo jiné rozlišuje, při jakém výstupním kmitočtu byla zapnuta brzda.
Okolní podmínky, reset řízení (okno [H]) | Zde se kromě výmazu paměti chyb zobrazují chyby, které vedou k resetu řídicí jednotky. Aby bylo možné chybu zařadit, ukládá se dále doba provozu při výskytu chyby a některé okolní podmínky.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)