Besleme gerilimi
|  | Gerilim beslemesinde hata
Gerilim beslemesinde hata Araç geriliminin kontrolü teşhis işlevlerinden J ile yapılır. Bu işlev şanzıman kumanda biriminin ölçtüğü araç besleme gerilimini gösterir. Sefer sırasında, yani ileri veya geri vites takılıyken, gerilim alt sınırı devamlı olarak denetlenir. Bu değer devamlı olarak 18,5 V'un altına düşüyorsa, bir hata kaydı yapılır ve minimum gerilim değeri gösterilir. Gerilimin 18,5 V'un altında kalmamasını sağlayınız.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)