Pedale acceleratore - VDO continuo
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
|  | Vedi anche
Schema di allacciamento Passi di prova Aprire il connettore S2. Misurare la resistenza secondo la tabella seguente tra i contatti. Se il risultato di tutte le misurazioni è R = Rnom., continuare con punto 3.
Posizione del pedale acceleratore | Misurazione tra contatto 5 (-LG) e: | Rnom. [Ω] | Misurazione tra contatto 5 (-LG) e: | Rnom. [Ω]
Carico 0 | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 178-333
Carico completo | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 622-1667
Aprire S3. Azionare il pedale acceleratore a seconda della tabella seguente e misurare i valori di resistenza tra i contatti.
Posizione del pedale acceleratore | Misurazione tra contatto 3 (-LG) e: | Rnom. [Ω] | Misurazione tra contatto 3 (-LG) e: | Rnom. [Ω]
Carico 0 | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 178-333
Carico completo | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 622-1667
S2: Controllare la resistenza dei contatti 5, 24 e 41 verso la massa veicolo. Rnom. = 8 Ω. Aprire S3. Controllare la resistenza dei contatti 1-3 verso la massa. Rnom. = 8 Ω. Vedi anche
|  | Test dell'unità di controllo del motore - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)