CAN
|  | Opis
|  | Pokrewne tematy
Opis
Kod | Rodzaj błędu
1 | Błąd komunikacji CAN
3 | Uszkodzony osprzęt CAN E200
4 | Nieważny protokół CAN (rekord danych)
5 | Przekroczony czas - moment referencyjny silnika
Wystąpił błąd podczas podczas komunikacji CAN. Zasadniczo istnieją dwa powody błędu: Na szynie CAN-Bus miał miejsce błąd w transmisji danych (np. zwarcie) Podłączone urządzenie nie zgłasza się.
Rodzaj błędu | Postępowanie w przypadku błędu
Błąd sprzętowy CAN-Bus | Sprawdzenie przewodu szyny CAN-Bus: Brak impedencji obciążeniowej (razem ok. 60 Ω)? (Połączenie równoległe 2x 120 Ω = wymierne 60 Ω) Zwarcie pomiędzy CAN-L i CAN-H? Zwarcie pomiędzy szyną CAN-L a zasilaniem? Zwarcie pomiędzy szyną CAN-H a masą lub zasilaniem? Przerwany przewód CAN-H lub CAN-L? Zamienione przewody CAN-H z CAN-L?
Przekroczony czas przez sterownik silnika | Należy upewnić się, że mamy do czynienia z urządzeniem obsługującym standard CAN, które obsługuje komunikację wg. SAE-J939 lub zgodną z IES-CAN. Czy sterownik silnika zgłasza błąd?
Brak rozszerzenia o moduł CAN | W takim przypadku sterownik przekładni nie nadaje się do komunikacji CAN: Należy używać sterownika przekładni z modułem CAN lub załadować odpowiednie pliki.
Ustawiono błędny protokół CAN w danych | Wymienić dane.
Pokrewne tematy
|  | Obsługa klienta
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)