Идентификационные данные БЭУ
|  | Общее
|  | Список идентификационных данных
Общее
| Чтение идентификационных данных и назначения контактов
С помощью функции "Идентификационные данные" считываются самые важные сведения о системе ГМП. Эта подробная информация об аппаратурной и программной частях ГМП позволяет получить быстрые и однозначные ответы при обращении в службу сервиса. Список идентификационных данных
Окно данных | Описание
Тип ГМП | Показывает идентификационные данные типа ГМП в незашифрованном виде - тип и количество передач.
БЭУ | Voith шифр БЭУ - обозначает комбинацию программы, набора данных и аппаратной части. Зная этот шифр, Вы можете заказать на фирме Voith БЭУ аналогичной конфигурации.
Начальный набор данных | Voith шифр набора данных загруженный в БЭУ на момент отгрузки.
Полуфабрикат | Voith шифр аппаратной части БЭУ - для различных типов датчиков нагрузки имеются различные варианты блоков электронного управления.
Серийный номер | Серийный номер аппаратной части БЭУ (полуфабриката).
Номер аппаратной части | Обозначает версию аппаратной части. Для современных БЭУ типа E200 существуют версии H4 и H5.
Версия программы | Номер версии программы БЭУ.
Текущий набор данных | Voith шифр активного набора данных.
Часы работы | Часы работы БЭУ.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)