TOEL Yağ sıcaklığı gösterge lambası
|  | Bağlantı şeması
|  | Test basamakları
|  | Dikkat: serbest atanabilir sinyal
Bağlantı şeması Test basamakları Şanzıman yağı uyarı lambası bozuksa, ampulü değiştirin. S2 fiş bağlantısını açın. Uygun kontak (kablo 2) ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Ampul ile: Raranan = yaklaşık 160 Ω. Ampulsüz: Raranan = ∞ Ω. Uygun kontak ile şanzıman yağı uyarı lambasına giden bağlantı kablosunun fazı arasındaki direnci ölçün. RSoll = 0 Ω. Uyarı lambasının – hattı ile şasi arasındaki direnci ölçün. RSoll = 0 Ω. Dikkat: serbest atanabilir sinyal Şanzıman kumanda biriminin bağlantılarından birine atanması veri kaydında yapılır ve araca özgüdür.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)