Cambio del programma passaggio marcia
|  | Funzione
|  | Selezione dei programmi
|  | Assegnazione del segnale kickdown
|  | Controllo delle impostazioni
|  | Memorizzare l'impostazione
Funzione
| Selezionare il programma
A seconda della banca dati specifica per il veicolo possono essere a disposizione fino a cinque programmi passaggio marcia. Questi sono elencati sullo schermo da sinistra a destra: dai programmi economici fino a quelli efficienti.
Programma | Versione
Programma 1 | Programma economico per corse in pianura
Programma 2 | Programma economico per corse in salita
Programma 3 | Programma efficiente per corse in pianura
Programma 4 | Programma efficiente per corse in salita
Programma 5 | Programma specifico per i clienti
Se è presente un interruttore PU si possono scegliere al massimo due programmi. Per i veicoli senza interruttore PU può essere scelto solamente un programma passaggio marcia. Selezione dei programmi Se si fa clic sui rispettivi simboli e nella matrice, si attiva o disattiva un programma passaggio marcia. Un'impostazione attiva viene indicata da un segno di spunta verde. Nell'esempio sono stati scelti i programmi 2 e 3. Nella posizione PU "Interruttore PU aperto", il programma 3 è attivo, nella posizione "Interruttore PU chiuso" è attivo il programma 2. Spiegazione delle impostazioni PU è invertibile nella banca dati e può essere attivo attraverso un segnale 24 V oppure un segnale di massa. Se l'interruttore PU è presente fisicamente si può scegliere in quale posizione dell'interruttore deve essere attivo un programma passaggio marcia. La barra orizzontale blu visualizza la posizione attuale dell'interruttore PU. Rispetto alle precedenti versioni di DIWAgnosis, in cui si parlava di "PU +24 V" e "PU GND", la nuova visualizzazione con i simboli di aperto e chiuso corrisponde alla posizione reale dell'interruttore PU. I simboli cambiano in base a come viene ricevuto il segnale, invertito o non, dall'unità di controllo della trasmissione. Assegnazione del segnale kickdown È possibile attivare o disattivare la funzione kickdown per una posizione dell'interruttore PU. Se si fa clic sui rispettivi simboli e, viene eseguita l'attivazione e/o la disattivazione. Nell'esempio, nella posizione PU "aperto" la funzione kickdown è attiva e nella posizione PU "chiuso" non è attiva. Controllo delle impostazioni Il display reagisce in tempo reale alla posizione dell'interruttore PU. Se la posizione dell'interruttore viene cambiata, una piccola freccia blu passa tra le cifre dei due programmi passaggio marcia selezionati. Cambia anche lo sfondo blu delle impostazioni "Interruttore PU aperto" e "Interruttore PU chiuso". In questo modo si vede immediatamente con quale posizione dell'interruttore è attivo quale programma. Nell'esempio la posizione attuale dell'interruttore PU corrisponde all'impostazione "chiuso" e il programma 2 è attivo (freccia blu in alto). Memorizzare l'impostazione Azionare il pulsante "SAVE" (F2) per memorizzare l'impostazione effettuata. Altrimenti l'impostazione non viene salvata!
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)