Pistone TB
|  | Descrizione
|  | Possibili cause
|  | Soluzione guasto
Descrizione I test di plausibilità consentono di determinare se il pistone TB (pistone del freno della turbina) è bloccato meccanicamente. Possibili cause Impurità nell'olio che limitano o impediscono il movimento del pistone. Soluzione guasto Eseguire le riparazioni secondo le "Istruzioni di riparazione DIWA.3E". Controllare che i pistoni e il blocco di controllo non siano bloccati meccanicamente, rimuovere i corpi estranei e rimontare i componenti puliti. Controllare il corretto funzionamento durante la marcia.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)