Iniţializare bloc de control
|  | Generalităţi
|  | Tipuri de erori
|  | Măsuri de remediere
Generalităţi Calculatorul principal a constatat că blocul de control se află într-o stare inadmisibilă şi l-a pornit din nou. De regulă această situaţie apare odată cu un mesaj trimis de calculatorul de protecţie. Dacă eroarea apare frecvent, informaţi vă rugăm specialiştii de la Servicii postvânzare VOITH. Codurile de mai jos vă ajută să identificaţi starea menţionată în mesaj. Tipuri de erori Legendă măsuri de remediere vezi mai jos.
Cod | Tip eroare | Cod remediere
0011h | Interrupt level incorect la apelare task | 1
0021h | Apelat canal AD incorect | 1
0022h | Convertor AD şi/sau transfer PEC defect | 1
0041h | "switch" nedefinit | 1
0051h | "switch ngang" nedefinit | 1
0061h | Registru încărcare time VARIO1 defect | 2
0062h | Registru încărcare time VARIO2 defect | 2
0071h | "switch ngang" nedefinit | 1
0081h | Interrupt level incorect la apelare task | 1
0091h | Ambele blocuri copiate în RAM sunt invalide (EEPROM). | 2
0092h | Ambele blocuri copiate în RAM sunt invalide (EEPROM). | 2
00A1h | Treapta următoare (!=1) la ANS incorectă | 1
00B1h | Treapta următoare (!=1) cu blocaj EK incorectă | 1
00C1h | "switch ngang" nedefinit | 1
00D1h | Program principal ieşit din buclă infinită | 1
00D2h | RAM intern în 80C166 defect | 2
00D3h | Set date invalide în EEPROM | 1, 2
00E0h | Cod instrucţiune incorect | 1, 2
00E1h | Cod instrucţiune incorect, instrucţiune protejată | 1, 2
00E2h | Acces la cuvânt pe adresă impară | 1, 2
00E3h | Descompunere cod instrucţiune pe adresă impară | 1, 2
00E4h | Acces ilegal la un bus extern neconfigurat | 1, 2
00F1h | Interrupt level incorect la apelare task | 1
0101h | "switch" nedefinit la stare de funcţionare | 1
0103h | Interrupt level incorect la apelare task | 1
0104h | Nu mai soseşte interrupt reîncărcare PEC | 1, 2
0105h | Deconectare dS de către calculatorul de protecţie (eroare indirectă) | 3
0106h | Comunicaţii întrerupte bloc control <> calculator de protecţie | 2
0111h | Indicator RAM în copie EEPROM pe adresă incorectă | 1
0113h | Indicator RAM în copie EEPROM pe adresă incorectă | 1
0121h | Interrupt level incorect la apelare task | 1
0151h | Indicator test RAM indică adresă incorectă | 1
0152h | RAM extern defect! | 2
0153h | Indicator test RAM indică adresă incorectă | 1
0154h | RAM extern defect! | 2
0155h | Indicator test RAM indică adresă incorectă | 1
0156h | Eroare la test XRAM | 2
0161h | Frână > 6; treaptă frână inexistentă | 1
0171h | Comutare la apel rwg_neut() | 1
0181h | Lipsă comutări, dar EK, HLM sau FSZM | 1
01A1h | switch (lrwg_gang) nedefinit | 1
01B1h | switch (lrwg_gang) nedefinit | 1
01C1h | switch (gang) nedefinit | 1
01D1h | Interrupt level incorect la apelare task | 1
01E1h | Eroare de transfer parametri | 1
01F1h | switch (sende_index) nedefinit | 1
01F2h | switch (sende_index) nedefinit | 1
0201h | Lipsă comutări, dar MV, HLM, FSZM, NLM active | 1
0211h | System stack overflow | 1
0221h | System stack underflow | 1
0231h | Cod VARIO incorect primit ca parametru | 1
0232h | Cod regulator incorect primit ca parametru | 1
0233h | Eroare logică de control în VARIO1 | 2
0234h | Eroare logică de control în VARIO2 | 2
0235h | VARIO1: depăşit timp update canal DA | 2
0236h | VARIO2: depăşit timp update canal DA | 2
0237h | Parametru nedefinit la schimbare prag | 1
0241h | Celulă RAM we_port defectă | 2
0291h | Schimbare din treapta 4 şi nu în treapta 3 | 1
02A1h | Watchdog timer defect! | 2
02B1h | switch (bremse) nedefinit | 1
02C1h | Interrupt level incorect la apelare task | 1
02D1h | "switch ngang" nedefinit | 1
02F1h | Pregătiri pentru system stack test | 1
02F2h | Pregătiri pentru user stack test | 1
0301h | System stack test | 1
0302h | User stack test | 1
0303h | User stack test | 1
0320h | Watchdog timer defect | 2
0340h | resetMode nedefinit în timpul sysinit | 1
0350h | Eroare la test Flash EPROM | 2
0360h | Calcul forţă de frânare PWM întrerupt în SR | 1, 2
0361h | Comunicaţii SR defecte în timpul sysinit | 2
0362h | Defect mecanic sau subtensiune la releu dS în timpul iniţializării blocului electronic de control (test SR) | 4
0370h | Set de date inadecvat pentru blocul electronic de control (lipsă WE-ECU) | 5
0380h | Eroare set de date: alocare multiplă pin semnal | 5
0400h | Set de date prea scurt pentru software actual | 5
0401h | Ambele blocuri DS din setul de date sunt invalide | 1, 2
0403h | Operaţiune nereuşită de copiere EEPROM->RAM | 2
0410h | U(ref) pentru ADC nu se încadrează între limitele 4.6 ... 5.4 V | 2
0420h | IGR-uri neajustate | 2
0430h | Eroare set de date program de comandă | 5
0431h | Eroare set de date program de comandă | 5
0432h | Eroare set de date program de comandă | 5
0433h | Eroare set de date program de comandă | 5
0434h | Eroare set de date: rază pneu inadmisibilă | 5
0435h | Eroare set de date: raport transmisie axial inadmisibil | 5
0440h | Blocare mecanică a RBK sau RBG | 6
0DDDh | overflow neprovocat la watchdog | 1
Măsuri de remediere
Cod remediere | Descriere
1 | Indiciu pentru o eroare de software. Eroarea poate avea aspectul unei erori de software, dar poate fi generată şi de o componentă defectă din blocul electronic de control al cutiei de viteze. Folosiţi dacă se poate un alt bloc de control de la un vehicul identic din parcul auto şi verificaţi dacă mai apare eroarea.
2 | Indiciu pentru defectarea unei componente din blocul electronic de control al cutiei de viteze. Schimbaţi blocul de control.
3 | Eroare datorată deconectării comandate de calculatorul de protecţie. În memoria de erori trebuie să existe şi alte înregistrări - şi erorile semnalizate de calculatorul de protecţie. Vezi pagina „Mesajele calculatorului de protecţie“.
4 | Calculatorul de protecţie a constatat o eroare la testarea releului dS. Verificaţi dacă releul nu s-a blocat mecanic. Verificaţi dacă firul nu este întrerupt şi măsuraţi rezistenţa bobinei. Verificaţi starea în care se află cablurile de control şi dacă ventilul electromagnetic se află sub tensiune. Montaţi un releu nou.
5 | Indiciu pentru un set de date din blocul electronic de control al cutiei de viteze nepotrivit aplicaţiei. Analizaţi şi documentaţi cât se poate de exact reacţiile/evoluţia vehiculului. Solicitaţi un nou set de date de la Voith Turbo. Păstraţi la îndemână datele blocului electronic de comandă al cutiei de viteze.
6 | Indiciu pentru un blocaj permanent apărut la ieşirea din cutie. Verificaţi în blocul de comandă dacă nu s-au blocat pistoanele / nu s-au colmatat canalele de ulei. Demontaţi cutia de viteze la ieşire, conform manualului de reparaţii şi căutaţi cauza defecţiunii apărute.
|  | Servicii postvânzări
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)