Laddningsprogram
|  | Allmänt
|  | Förberedelser
|  | Läsa in
Allmänt
| Laddar funktionsprogramvara och datauppsättning.
Obs! Den bärbara datorn måste vara oberoende av nätet, eftersom det annars finns risk för överföringsfel. Om inläsningen avbryts finns det risk för att transmissionens styrenhet skadas. Använd därför alltid ett fulladdat batteri om du ska läsa in ett nytt programm eller en ny datauppsättning. Förberedelser För att få en högre hastighet vid dataöverföringen, läses funktionsprogrammet och datauppsättningar inte in från disketten, utan från hårddisken på din bärbara dator till styrenheten. Om det ändrade funktionsprogrammet och datauppsättningarna ännu inte har sparats på den bärbara datorn avsedd för diagnos, kan Voith tillhandahålla en kodad version med e-post eller på diskett. E-post Klicka med höger musknapp på bilagan "dataset.ex_", välj "Spara som" i rullgardinsmenyn och spara filen på C:\ Filen har nu sparats på hårddisken. Ändra filens namn till "Dataset.exe". Dubbelklicka på filen "Dataset.exe" Följande meddelande visas: Lägg en formaterad diskett i diskettstation A:. Klicka på OK. Följande meddelande visas: Klicka på "Unzip". Filerna extraheras och sparas på A. Dubbelklicka på Voith.bat. Alla föreliggande filer raderas ur mappen C:\VOITH.D2\DATA på hårddisken på den bärbara datorn och funktionsprogrammet och datauppsättningen kopieras från disketten till katalogen. Diskett Dubbelklicka på Voith.bat. Alla föreliggande filer raderas ur mappen C:\VOITH.D2\DATA på hårddisken på den bärbara datorn och funktionsprogrammet och datauppsättningen kopieras från disketten till katalogen. Läsa in Funktionsprogrammet och datauppsättningen kan läsas in till styrenheten från mappen C:\VOITH.D2\DATA.
| Öppnar inmatningsrutan för inläsning av funktionsprogram och datauppsättning.
A | Funktionsprogram
B | ECU-detaljnummer
C | Resultatfält
Klicka på rutan "Styrenhet" Välj styrenhets-detaljnumret Klicka på rutan "…söka och bekräfta" Funktionsprogrammets nummer visas automatisk i inmatningsrutan. Fel vid inmatning Om du har valt ett felaktigt funktionsprogram eller styrenhets-detaljnummer, visas en genomstruken röd cirkel i inmatningsrutorna. Ange ECU-detaljnumret igen. Kontaka VOITH:s kundtjänst om felet uppstår på nytt. Läsa in datauppsättning Klicka på knappen "LOAD" eller tryck på F2-tangenten. Slå ifrån tändningen. Tryck på knappen "LOAD" eller F2-tangenten. Obs! Om du trycker på knappen "EXIT" eller Esc-tangenten kommer du tillbaka till den föregående bilden. Slå på tändningen. Funktionsprogrammet och datauppsättningen laddas. Funktionsprogrammet behöver ca 1,5 minut och datauppsättningen ca 1 minut för att läsas in. Detta är beroende av baudhastigheten som har ställts in i Setup-menyn. Inläsningen har avslutats korrekt. Fel vid inläsning Om funktionsprogrammet och datauppsättningen inte har lästs in korrekt, ger DIWAgnosis motsvarande felmeddelande. Viktigt: Tänk på att du måste slå ifrån och till tändningen efter inläsningen. Styrfunktioner
| Startar fortsatt programkörning.
| Läser in protokollet för aktionen "Läsa in funktionsprogram och datauppsättning".
| Visar tilldelningstabellen.
| Kopierar alla protokollfiler till en diskett.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)