TOEL Lâmpada de aviso temperatura de óleo
|  | Plano das conexões
|  | Passos do teste
|  | Nota: Sinal livremente configurável
Plano das conexões Passos do teste Se a lâmpada de aviso óleo de transmissão estiver com defeito, substituir a lâmpada de incandescência. Abrir conector S2. Verificar a resistência entre o contato correspondente do (cabo 2) e a terra do veículo. Com lâmpada de incandescência: Rvalor teórico = cerca de 160 Ω. Sem lâmpada de incandescência: Rvalor teórico = ∞ Ω. Medir a resistência entre o contato correspondente e a linha de alimentação do cabo de ligação à lâmpada de aviso óleo de transmissão. Rvalor teórico = 0 Ω. Verificar a resistência entre – a linha lâmpada de aviso e a terra. Rvalor teórico = 0 Ω. Nota: Sinal livremente configurável A atribuição a uma conexão da unidade de controle da transmissão é realizada no registro de dados e é específica do veículo.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)