Růst tlaku
|  | Popis
|  | Příbuzná témata
Popis Chyba při zvyšování tlaku během řazení. Pokud se tato chyba vyskytne, musí se pro lokalizaci přesné příčiny poruchy provést záznam řazení.
Druh chyby | Popis
0001 | Opotřebení lamel PB nebo chybné nastavení momentu motoru při přeřazování 1→2.
0002 | Opotřebení lamel DK nebo chybné nastavení momentu motoru při přeřazování 2→3.
0004 | Opotřebení lamel EK nebo chybné nastavení momentu motoru při přeřazování 2→3.
0008 | Opotřebení lamel SK nebo chybné nastavení momentu motoru při přeřazování 3→4.
0010 | Opotřebení lamel DK nebo chybné nastavení momentu motoru při přeřazování 4→3.
0020 | Opotřebení lamel RBK nebo chybné nastavení momentu motoru při rozběhu RBK.
Příbuzná témata
|  | Servis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)