CAN
|  | Descrição
|  | Ver também
Descrição
Código | Tipo de erro
1 | Erro de comunicação CAN
3 | Hardware E200 CAN com defeito
4 | Protocolo CAN inválido (registro de dados)
5 | Momento de referência do motor Timeout
Ocorreu um erro durante a comunicação CAN. Este erro pode ocorrer basicamente por duas razões: Ocorreram erros de transmissão no CAN-Bus (p. ex. curto-circuito). Um equipamento ligado não responde.
Tipo de erro | Eliminação do erro
Erro do hardware do CAN-Bus | Verificação da linha CAN-Bus: Faltam as resistências terminais (juntas cerca de 60 Ω)? (Circuito em paralelo de 2x 120 Ω = 60 Ω mensuráveis) Curto-circuito entre CAN-L e CAN-H? Curto-circuito CAN-L em relação à voltagem de alimentação? Curto-circuito CAN-H em relação à terra ou à voltagem de alimentação? Interrupção da linha CAN-H ou CAN-L ? CAN-H trocado com a linha CAN-L?
Timeout pela unidade de controle do motor | É preciso assegurar de que se trata de um aparellho apto para CAN que apóie a comunicação conforme SAE-J1939 ou conforme o IES-CAN. A unidade de controle do motor eventualmente sinaliza erros?
Módulo CAN não está equipado | Neste caso, a unidade de controle da transmissão não é adequada para a comunicação CAN: Utilizar unidade de controle da transmissão com módulo CAN ou registro de dados correto.
Não existe protocolo CAN válido no registro de dados | Substituir o registro de dados
Ver também
|  | Serviço de Assistência ao Cliente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)