Configuration
|  | Description
Description
| Configuration
Avec cette fonction, vous pouvez adapter le programme à vos besoins. Sélection de la langue de l'interface utilisateur. Sélection du couleur pour les affichages des barres et LED. Sélection des répertoires et lecteurs dans lesquels se trouvent le logiciel d'exploitation de la boîte de vitesses et les registres, et sélection du répertoire dans lequel le fichier de rapport créé pendant le chargement sera stocké. Pour effacer les données d'exploitation et pour sélectionner les programmes de changement de vitesse, vous devez entrer un mot de passe. Les mots de passe sont attribués par le service après-vente de VOITH. Avec le "taux de baud", la vitesse de la communication entre le PC et l'unité de commande de la boîte de vitesses est déterminée. Plus la valeur est haute, plus la vitesse de la communication est élevée. Mais une vitesse de communication plus élevée peut aussi entraîner des interruptions. Toutes les interfaces série de la commande système du système d'exploitation sont listées, c'est-à-dire les interfaces intégrées (par ex. COM1) et également les interfaces installées ultérieurement par une carte PC (par ex. COM3 et/ou COM4). Observez que les paramètres ne sont enregistrés que si vous cliquez sur le bouton YES avant de quitter le menu.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)