Analog temperaturvisning
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
Kopplingsschema Teststeg En temperaturberoende frekvenssignal ligger på stift 22 i kontaktdon S2 resp. på motsvarande stift (G) i temperaturvisningsinstrumentet. Signalen kan mätas med hjälp av ett oscilloskop eller en frekvensduglig multimeter.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)