Setup
|  | Beskrivning
Beskrivning
| Setup
I denna dialog kan du anpassa programmet till dina individuella behov. Välja språk för programdialoger. Välj färg för lister och lysdioder. Välj vilken mapp och disk där transmissions-funktionsprogrammet och datauppsättningen befinner sig, och du kan fastlägga en mapp för protokollfilen som skapas vid inläsning. Du behöver lösenord för att kunna radera druftdata och välja växlingsprogram. Dessa lösenord får du av VOITH-kundtjänst. Med "Baudhastighet" kan du bestämma hastigheten för kommunikationen mellan persondatorn och transmissionens styrenhet. Ju högre värde du väljer, desto snabbare blir kommunikationen. Det finns dock risk för att avbrott uppstår vid en snabbare kommunikation. Alla seriella gränssnitt visas som finns i operativsystemets systemstyrning, dvs. till det fast inbyggda gränssnittet (t ex COM1), men även till ett gränssnitt på ett pc-kort som har monterats in i efterhand (t ex COM3 eller/och COM4). Tänk på att inställningarna endast kan övertas om du klickar på knappen "YES" innan du lämnar menyn.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)