Resetování řídicí jednotky
|  | Všeobecně
|  | Druhy chyb
|  | Opatření pro nápravu
|  | Příbuzná témata
Všeobecně Hlavní počítač rozpoznal nedovolený stav a znovu spustil řídicí jednotku. Většinou to souvisí s hlášením bezpečnostního počítače. Pokud by se tato chyba opakovala, informujte prosím servisní službu VOITH. Následující čísla Vás informují o hlášeném stavu. Druhy chyb Legenda opatření pro nápravuviz dole.
Kód | Druh chyby | Náprava čís.
0011h | Chybná úroveň přerušení při vyvolání úlohy | 1
0021h | Vyzván chybný kanál AD. | 1
0022h | AD měnič a / nebo transfer PEC chybný | 1
0041h | Nedefinovaný "switch" | 1
0051h | Nedefinovaný "switch ngang" | 1
0061h | Zaváděcí registr timeru VARIO1 vadný | 2
0062h | Zaváděcí registr timeru VARIO2 vadný | 2
0071h | Nedefinovaný "switch ngang" | 1
0081h | Chybná úroveň přerušení při vyvolání úlohy | 1
0091h | Oba kopírované bloky v RAMu jsou neplatné (EEPROM) | 2
0092h | Oba kopírované bloky v RAMu jsou neplatné (EEPROM) | 2
00A1h | Chybný následný rychlostní stupeň (!=1) u ANS | 1
00B1h | Chybný následný rychlostní stupeň (!=1) u blokování EK. | 1
00C1h | Nedefinovaný "switch ngang" | 1
00D1h | Hlavní program opustil nekonečnou smyčku | 1
00D2h | Interní RAM v 80C166 je poškozený | 2
00D3h | Neplatná sada dat v EEPROMu | 1, 2
00E0h | Neplatný kód příkazu | 1, 2
00E1h | Neplatný kód příkazu při chráněném příkazu | 1, 2
00E2h | Přístup slova na lichou adresu | 1, 2
00E3h | Rozvětvení kódu příkazu na lichou adresu | 1, 2
00E4h | Ilegální přístup na externí nekonfigurované sběrnici | 1, 2
00F1h | Chybná úroveň přerušení při vyvolání úlohy | 1
0101h | Nedefinovaný "switch" při provozním stavu | 1
0103h | Chybná úroveň přerušení při vyvolání úlohy | 1
0104h | Přerušení opětného zavádění PEC již nepřichází | 1, 2
0105h | Vypnutí dS bezpečnostním počítačem (následná chyba) | 3
0106h | Rušená komunikace řízení <>bezpečnostní počítač | 2
0111h | Ukazatel RAMu u kopie EEPROMu na chybné adrese | 1
0113h | Ukazatel RAMu u kopie EEPROMu na chybné adrese | 1
0121h | Chybná úroveň přerušení při vyvolání úlohy | 1
0151h | Ukazatel testu RAMu ukazuje na chybnou adresu | 1
0152h | Externí RAM je vadný! | 2
0153h | Ukazatel testu RAMu ukazuje na chybnou adresu | 1
0154h | Externí RAM je vadný! | 2
0155h | Ukazatel testu RAMu ukazuje na chybnou adresu | 1
0156h | Chyba při testu XRAM | 2
0161h | Brzda > 6; tento brzdový stupeň neexistuje | 1
0171h | Řazení běží při vyvolání rwg_neut() | 1
0181h | Žádné řazení, ale EK, HLM nebo FSZM | 1
01A1h | Nedefinovaný switch (lrwg_gang) | 1
01B1h | Nedefinovaný switch (lrwg_gang) | 1
01C1h | Nedefinovaný switch (gang) | 1
01D1h | Chybná úroveň přerušení při vyvolání úlohy | 1
01E1h | Chyba při přenášení parametrů | 1
01F1h | Nedefinovaný switch (sende_index) | 1
01F2h | Nedefinovaný switch (sende_index) | 1
0201h | Žádné řazení, ale MV, HLM, FSZM, NLM aktivní | 1
0211h | Systémový stack overflow | 1
0221h | Systémový stack underlow | 1
0231h | Obdrženo chybné číslo Vario jako parametr | 1
0232h | Obdrženo chybné číslo regulátoru jako parametr | 1
0233h | Chyba řídicí logiky ve VARIO1 | 2
0234h | Chyba řídicí logiky ve VARIO2 | 2
0235h | VARIO1: Překročena doba update kanálu DA | 2
0236h | VARIO2: Překročena doba update kanálu DA | 2
0237h | Nedefinovaný parametr při změně prahu | 1
0241h | Buňka RAMu we_port je vadná | 2
0291h | Řazení ze 4. stupně a ne na 3. stupeň | 1
02A1h | Watchdog timer je vadný! | 2
02B1h | Nedefinovaný switch (bremse) | 1
02C1h | Chybná úroveň přerušení při vyvolání úlohy | 1
02D1h | Nedefinovaný „switch ngang“ | 1
02F1h | Příprava pro test systémového stacku | 1
02F2h | Příprava pro test uživatelského stacku | 1
0301h | Test systémového stacku | 1
0302h | Test uživatelského stacku | 1
0303h | Test uživatelského stacku | 1
0320h | Watchdog timer je vadný! | 2
0340h | režim reset není definován během sysinit | 1
0350h | Chyba při testu flash-EPROMu | 2
0360h | PWM zjištění požadovaného brždění na SR zablokovaný | 1, 2
0361h | SR komunikace během sysinit chybná | 2
0362h | Mechanická porucha nebo nízké napětí na relé dS při inicializace řídicí jednotky (test pomocí SR). | 4
0370h | Datová sada se nehodí k řídicí jednotce (bez WE-ECU) | 5
0380h | Chyba datové sady: vícenásobné přiřazení signálu k pinu | 5
0400h | Datová sada je pro aktuální software příliš krátká | 5
0401h | Oba bloky DS v sadě dat neplatné | 1, 2
0403h | Kopírování EEPROM->RAM se nepodařilo | 2
0410h | U(ref) pro ADC mimo 4.6 ... 5,4 V | 2
0420h | IGR nesladěné | 2
0430h | Chyba datové sady programu řazení | 5
0431h | Chyba datové sady programu řazení | 5
0432h | Chyba datové sady programu řazení | 5
0433h | Chyba datové sady programu řazení | 5
0434h | Chyba datové sady: nepřípustný rádius pneumatik | 5
0435h | Chyba datové sady: nepřípustný převod nápravy | 5
0440h | Mechanické blokování RBK nebo RBG | 6
0DDDh | neprovokované přetečení watchdog | 1
Opatření pro nápravu
Náprava čís. | Popis
1 | Upozornění na chybu softwaru. Chyba se může projevit jako softwarová chyba, případně se však vyvolává poškozenou součástkou v řídicí jednotce převodovky. Pokud je to možné, použijte řídicí jednotku ze stejného vozidla a vyzkoušejte, jestli chyba zůstává.
2 | Upozornění na poškozenou součástku v řídicí jednotce převodovky. Vyměnit řídicí jednotku.
3 | Následná chyba vypnutí bezpečnostním počítačem. V paměti chyb by měly být obsaženy další chyby - i ty, který byly hlášeny bezpečnostním počítačem. Viz stranu „Hlášení bezpečnostního počítače“.
4 | Bezpečnostní počítač zjistil při testu relé dS chybu. Vyzkoušejte, jestli relé mechanicky spíná. Zkontrolujte průchod relé a správný odpor cívky. Zkontrolujte neporušenost řídicích vedení a zapnuté napětí magnetického ventilu. Zabudujte nové relé.
5 | Upozornění na sadu dat v řídicím přístroji převodovky, která nepatří k aplikaci. Reakce/ Chybné chování vozidla pokud možno přesně analyzujte a zapište. Vyžádejte si novou sadu dat u Voith Turbo. K tomu mějte připravená data řídicí jednotky převodovky.
6 | Upozornění na trvalé blokování u pohonu. Zkontrolujte řídicí blok ohledně blokujících pístů / znečistěných olejových kanálků. Převodovku na výstupní straně převodovky demontujte podle návodu k opravě a zjistěte důvod poruchy.
Příbuzná témata
|  | Servis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)