Unidade de controle do motor - Bosch E-Gas EMS 3.3 Typ B / G
|  | Plano das conexões
|  | Passos do teste
|  | Ver também
Plano das conexões Passos do teste Abrir conectores S2 (cabo 2). Medir a resistência entre: o contato 5 e o contato correspondente na unidade de controle do motor (DKR), o contato 41 e o contato correspondente na unidade de controle do motor (DKV/PWM). R valor teórico = 0 Ω. Verificar a resistência dos contatos 5 e 41 (cabo 2) em relação à terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Ver também
|  | Teste sinais sensor da carga - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)