dW Relais Wandlerbremse
|  | 接线图
|  | 测试步骤
|  | 注释:可以任意设定的信号
接线图 测试步骤 dW继电器用新继电器换下或者在拆下继电器后直接测量线圈接点85 和86 之间的电阻。 R 额定= 285-310欧姆。 打开接头端 S2 。 在进行以下测试步骤时将欧姆表尖端与被测试的车辆接地端连接起来。测量2号电缆相关接点之间的电压。 R额定= 285-310 欧姆。 如果R = R额定，继续4。 管脚接线S3:测量到继电器dW （触点86 ） 线圈始端的输入线的电阻。 R 额定 = 285-310 欧姆。 S3:测量到继电器dW （触点85 ） 线圈末端的输入线和M点的电阻。 R 额定 = 0 欧姆。 注释:可以任意设定的信号 变速器控制单元的接线说明在数据组中，与车辆有关。
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)