Aceleración de empuje
|  | Descripción
|  | Temas relacionados
Descripción Fallo durante la aceleración a plena marcha durante el cambio. Si se produce este fallo, debe localizarse la causa exacta del funcionamiento incorrecto registrando el proceso de cambio de marcha.
Tipo de error | Descripción
0001 | Deterioro del disco PB o configuraciones incorrectas del par motor durante los cambios 1→2.
0002 | Deterioro del disco DK o configuraciones incorrectas del par motor durante los cambios 2→3.
0004 | Deterioro del disco EK o configuraciones incorrectas del par motor durante los cambios 3→2.
0008 | Deterioro del disco SK o configuraciones incorrectas del par motor durante los cambios 3→4.
0010 | Deterioro del disco DK o configuraciones incorrectas del par motor durante los cambios 4→3.
0020 | Deterioro del disco RBK o configuraciones incorrectas del par motor del motor durante la aceleración a plena marcha RBK.
Temas relacionados
|  | Servicio al cliente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)