Cambio de programa conmutador
|  | Función
|  | Selección de los programas
|  | Asignación de la señal de reducción de marcha (KickDown)
|  | Control de los ajustes
|  | Guardar ajuste
Función
| Seleccionar programa de conmutación
Dependiendo de como está concebido el juego de datos específico del vehículo, puede tener a disposición una selección de hasta cinco programas de conmutación. Estos se presentan en la pantalla de izquierda a derecha en programas de consumo mínimo a programa de mayor rendimiento.
Programa | Concepción
Programa 1 | Programa de consumo mínimo para desplazamientos en llano
Programa 2 | Programa de consumo mínimo para desplazamiento ascendente
Programa 3 | Programa de mayor rendimiento para desplazamiento en llano
Programa 4 | Programa de mayor rendimiento para desplazamiento ascendente
Programa 5 | Programa específico del cliente
Si está presente un conmutador PU, pueden elegirse como máximo dos programas. Tratándose de vehículos sin conmutador PU, solamente se puede seleccionar un programa de conmutación. Selección de los programas Pulsando en el correspondiente símbolo y en la matriz será activado o desactivado un programa de conmutación. Un ajuste activo queda indicado mediante una marca verde. En el ejemplo tenemos seleccionados los programas 2 y 3. En la selección PU "conmutador PU abierto“, está activado el programa 3; en la selección PU "conmutador PU cerrado“, el programa 2. Explicaciones de los ajustes El PU puede ser invertido en el juego de datos y de esta manera activado mediante una señal de 24 V o de tierra. Si el conmutador PU existe físicamente, puede elegirse en que posición el conmutador de pulsador está activo un programa de conmutación. La barra horizontal azul muestra la posición actual del conmutador PU. En comparación con versiones anteriores de DIWAgnosis, en las que se hablaba de „PU +24 V“ y „PU GND“, la nueva representación, con símbolos de conmutación abiertos y cerrados, corresponde a la posición real de conmutación del conmutador PU presente. Los símbolos se adaptan debidamente a si la señal esperada por la unidad de mando de la caja de cambios esté invertida o no. Asignación de la señal de reducción de marcha (KickDown) En una posición del conmutador PU puede ser activada o desactivada la función KickDown. Pulsando en el correspondiente símbolo y la activación, o desactivación, se efectuará. En el ejemplo, en la posición de PU "abierto", el KickDown está activado y en la posición de PU "cerrado", desactivado Control de los ajustes La visualización reacciona en tiempo real a la posición del conmutador PU. Si se modifica la posición del conmutador, cambia una pequeña flecha azul en la cifra del programa dos seleccionado así como el trasfondo azul de los ajustes "conmutador PU abierto“ y "conmutador PU cerrado“. De esta manera, es evidente inmediatamente con qué posición de conmutador cuál programa está activado. En el ejemplo, la posición actual del conmutador PU corresponde con la posición "cerrado“ y el programa 2 está activado (flecha azul arriba). Guardar ajuste Para guardar el ajuste efectuado se debe accionar el botón "SAVE" (F2). ¡Si esto no se realiza, el ajuste no será aceptado!
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)