Keine Kommunikation mit dem Steuergerät
|  | 接线图
|  | 硬件原因
|  | 软件原因
|  | 优化诊断系统-硬件优化
接线图 硬件原因 A.控制单元和计算机之间的电缆连接正常吗 引线1:+24伏（+UZ) 引线2:接地（-UB) 引线8:K电缆 引线 10:L电缆 B. 车辆电平正常吗？ 你的电气系统可能不符合规定的电平( > 20伏)。 C. 你选择的计算机输出接口正确吗？ 大部分计算机和笔记本电脑有俩个系列交接口。确定你把电平转换器接在正确的交接口COM1。如果不行， 你可以用第二个系列接口COM2。在这种情形时，您在“Setup”中把接口设定从COM1改换成COM2。诊断程序以后将使用计算机的第二个系列接口。 操作系统所有的已激活系列接口都可以使用。 D.你的车辆电气系统电压降低？ 某些行动， 如启动发动机， 会导致你车辆的电压系统出现电压降落，从而产生干扰， 使诊断程序无法保持与控制单元的联系。 软件原因 你删除了诊断软件的程序文件吗？ 重新装载软件。 优化诊断系统-硬件优化 A. 你的笔记本电池功能太弱吗？ 在工作时尽可能用新的，经过100%充电的蓄电池。 蓄电池的充电程度应该至少达到50%。 在 Windows 任务栏用电源符号可以检查充电程度。 计算机和控制单元的通讯联系应只在蓄电池充电程度符合要求时进行。 你的蓄电池可能因为使用错误而使其功能受到不良影响。 请你在计算机专销店了解正确维护蓄电池的方法。 B. 计算机要求 Intel Pentium Prozessor / AMD 300 Mhz 起 128 MB 工作存储器(RAM) 图像卡至少65536 颜色 分辨率至少800x600 图像点 CD-ROM驱动器 Windows 2000或 Windows XP 串行接口
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)