Visor de marcha
|  | Introducción
|  | Registrar
|  | Guardar
|  | Visualizar Trigger
|  | Abrir fichero de medición
|  | Marcar evento
|  | Informaciones
Introducción
| Visor de marcha
A | Estado de activación de la válvula de solenoide
B | Velocidad del motor n1 Velocidad de salida n2
C | Aceleración de motor a1 Aceleración de salida a2
D | Tensiones UI1, UI2 y calculadas Pulse P1, P2 en integrador 1 y 2
| Inicia el registro de los datos de medición
Como programa para el registro de los datos de medición, está integrado DIANA 5 ( DIagnosis and ANAlysis system ) en DIWAgnosis.
1 | Abrir fichero guardado | 9 | Reproducción de registro
2 | Guardar datos de medición | 10 | Iniciar registro
3 | Salir de DIANA 5 | 11 | Conectar/desconectar la función Trigger
4 | Visualizar información | 12 | Visualizar status de registro
5 | Visor ECU | 13 | Visualizar front panel actual
6 | Marcar evento | 14 | Invertir front panels
7 | Suspender registro | 15 | Visualizar estado
8 | Interrumpir registro |  |
Registrar Haga clic en "Iniciar registro“ (10). DIANA 5 intenta establecer contacto con el mando de la caja de cambios y carga una plantilla de medición adecuada. Esta plantilla contiene diferentes visualizaciones (instrumentos de medición virtuales), las cuales muestran los datos de la unidad de control de la caja de cambios (ECU). Dependiendo de la plantilla de medición, las visualizaciones pueden estar repartidas en varias páginas del front panel (13). Durante el registro, usted puede invertir los front panels mediante la función "Invertir Front panels“ (13), mediante las teclas numéricas o el menú de opciones. Apenas se reciben datos de la ECU, se ilumina el indicador de status en (14) en verde. El status de registro es "Standby“, es decir, los datos se visualizan pero aún no se registran. Haga nuevamente clic en "Iniciar registro" (10). Se empieza a registrar, el status de registro es "Record“. Usted puede interrumpir o continuar el registro cuantas veces crea necesario. Guardar Haga clic en "Guardar datos de medición" (2) cuando desee guardar lo registrado. Los datos serán guardados de forma estándar en la carpeta C:\Programm Files\DIWAgnosis 3.x\Records. Visualizar Trigger Si la visualización de Trigger está activada, puede entonces aparecer en lugar de "Record“ también „No Trg“ en el status de registro. Entonces, el Recorder tan sólo registrará los datos de medición si se cumplen las condiciones predefinidas de trigger. El Recorder registrará todos los cambios de marcha y los frenados. Puede desconectar en todo momento la función Trg, para esto debe pulsar el botón "Conectar/desconectar la función Trigger“ (11), a continuación se registrarán todas las señales. En el menú "Recorder“, "Ajustes de trigger…“ puede modificar las condiciones de trigger. Abrir fichero de medición Mediante el menú "Fichero", "abrir", puede llamar un fichero de medición almacenado. Puede continuar con la medición o reproducir el fichero. Marcar evento Puede marcar un acontecimiento temporal haciendo clic en la tecla "marcar acontecimiento" o en la barra espaciadora. Se presenta una ventana en la que puede dar un nombre al evento. Informaciones Puede ver informaciones referidas a la caja de cambios haciendo clic en la tecla "visualizar informaciones" o si selecciona en el menú "opciones" el sub-menú "detalles de registro...". Puede obtener más información en la ayuda Online.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)