Comunicazione con l'unità di controllo interrotta
|  | Schema di allacciamento
|  | Cause dovute all'hardware
|  | Cause dovute al software
|  | Ottimizzazione del sistema di diagnosi – ottimizzazione dell'hardware
Schema di allacciamento Cause dovute all'hardware A. Il cablaggio tra l'unità di controllo ed il PC è OK? Pin 1: +24V (+UZ) Pin 2: Massa (-UB) Pin 8: Linea K Pin 10: Linea L B. Il livello della tensione del veicolo è OK? È possibile che il vostro impianto elettrico non disponga del livello di tensione necessario (> 20 V). C. Ha selezionato la corretta uscita dell'interfaccia sul PC? La maggior parte dei PC e alcuni portatili dispongono di due porte seriali. Assicurarsi che si stia facendo funzionare il convertitore livellato alla porta corretta COM1. Se questo non dovesse essere possibile, è anche possibile utilizzare la seconda porta COM2. In questo caso cambiare nel menu Setup la regolazione interfaccia da COM1 a COM2. Il programma di diagnosi utilizzerà in futuro la seconda interfaccia seriale del computer. Sono disponibili tutte le interfacce seriali attive del sistema operativo. D. Abbassamento della tensione nell'impianto elettrico del vostro veicolo? Azioni come l'accensione del motore possono portare all'abbassamento della tensione nell'impianto elettrico del vostro veicolo. Queste possono interrompere la comunicazione a tal punto che il programma di diagnosi è incapace di mantenere la connessione con l'unità di controllo. Cause dovute al software Avete cancellato i file di programma del software di diagnosi? Installare di nuovo il software. Ottimizzazione del sistema di diagnosi – ottimizzazione dell'hardware A. È carica la batteria ricaricabile sul vostro portatile? Quando si lavora con un portatile è consigliabile utilizzare una batteria nuova caricata al massimo. In ogni caso la batteria ricaricabile deve essere per lo meno mezza carica. Potete controllare quanta carica è rimasta nella batteria tramite l'icona Energia nella barra di Windows. La comunicazione tra il computer e l'unità di controllo richiede che il livello di carica della batteria sia corretto. È possibile che un uso incorretto della batteria abbia permanentemente ridotto il suo rendimento. Mettetevi in contatto con il rivenditore del vostro PC per informazioni su come fare un uso appropriato delle batterie ricaricabili. B. Requisiti del vostro PC Processore Intel Pentium / AMD superiore o uguale a 300 Mhz 128 MB Memoria di lavoro (RAM) Scheda grafica al minimo 65536 colori 800x600 pixel min. CD-ROM drive Windows 2000 o Windows XP Interfaccia seriale
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)