Affichage des paramètres pendant les changements de vitesse
|  | Introduction
|  | Enregistrement
|  | Sauvegarder
|  | Affichage du déclenchement
|  | Ouvrir le fichier des données de mesure
|  | Sélectionner l'événement
|  | Informations
Introduction
| Affichage des paramètres pendant les changements de vitesse
A | Etat de commutation des électrovannes
B | Régime du moteur n1 Vitesse de sortie n2
C | Accélération du moteur a1 Accélération d'entraînement a2
D | Tensions UI1, UI2 et pressions P1, P2 calculées dans l'intégrateur 1 et 2
| Lancement de l'enregistrement des données de mesure
Le programme DIANA 5 (DIagnosis and ANAlysis system) est intégré dans DIWAgnosis pour enregistrer les données de mesure.
1 | Ouvrir le fichier enregistré | 9 | Lire les données enregistrées
2 | Sauvegarder les données de mesure | 10 | Lancer l'enregistrement
3 | Quitter DIANA 5 | 11 | Activer/désactiver le déclenchement
4 | Afficher les informations | 12 | Afficher l'état d'enregistrement
5 | Afficheur ECU | 13 | Afficher la fenêtre actuelle
6 | Sélectionner l'événement | 14 | Commuter entre les fenêtres
7 | Arrêter l'enregistrement | 15 | Afficher l'état
8 | Interrompre l'enregistrement |  |
Enregistrement Cliquez sur “Lancer enregistrement“ (10). DIANA 5 essaie d'établir la communication avec l'unité de commande de la boîte de vitesses et charge un modèle de mesure approprié. Ce modèle de mesure contient des affichages différents (instruments de mesure virtuels) qui visualisent les données de l'unité de commande de la boîte de vitesses (ECU). En fonction de ce modèle de mesure, les affichages peuvent être répartis sur plusieurs pages, c'est-à-dire sur plusieurs fenêtres (13). Pendant l'enregistrement, vous pouvez changer entre les fenêtres au moyen de la fonction "Commuter entre les fenêtres"(14), des touches numériques ou du menu des options. Dès que l'ECU reçoit les données, le voyant (15) s'allume en vert. L'enregistrement se trouve en mode de repos ("Standby"), cela signifie que les données sont affichées, mais l'enregistrement n'a pas encore commencé. Cliquez à nouveau sur "Lancer l'enregistrement" (10). L'enregistrement commence et le mode d'enregistrement est "Record". Vous pouvez arrêter et continuer l'enregistrement à n'importe quel moment. Sauvegarder Si vous voulez sauvegarder l'enregistrement, cliquez sur "Sauvegarder les données de mesure" (2). Les données seront toujours copiées dans le répertoire C:\Programm Files\DIWAgnosis 3.x\Records. Affichage du déclenchement Lorsque l'affichage du déclenchement est actif, il est possible que l'état affiché soit "No Trg" au lieu du mode "Record". Dans ce cas, l'enregistrement n'est lancé que si les données de mesure remplissent les conditions de déclenchement prédéfinies. Tous les changements de vitesse et freinages sont ensuite enregistrés. Vous pouvez désactiver le déclenchement en cliquant sur "Activer/désactiver le déclenchement" (11) et tous les signaux sont ensuite enregistrés. A l'aide du menu "Recorder", "Paramètres du déclenchement…", il est possible de changer les paramètres du déclenchement. Ouvrir le fichier des données de mesure Dans le menu "Fichier" -> "Ouvrir", vous pouvez ouvrir un fichier avec les données de mesure enregistrées. Vous pouvez continuer la mesure ou lire les données de mesure. Sélectionner l'événement En cliquant sur la touche "Sélectionner événement" ou en appuyant sur la barre d'espace, vous pouvez sélectionner un événement temporel. Une fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez nommer l'événement. Informations En cliquant sur la touche "Afficher les informations" ou en sélectionnant "Détails sur l'enregistrement..." dans le menu "Options", vous pouvez lire les informations sur la boîte de vitesses. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans l'aide en ligne.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)