TB-kolv
|  | Beskrivning
|  | Möjliga orsaker
|  | Åtgärder vid fel
Beskrivning Med hjälp av rimlighetstester kunde fastställas att TB-kolven (kolv till turbinbroms) är mekaniskt blockerad. Möjliga orsaker Föroreningar i oljan som inskränker eller förhindrar kolvens rörelser. Åtgärder vid fel Reparion enligt dokumentet "Reparationsinstruktioner DIWA.3E". Kontrollera kolvar och styrblock på möjlig mekanisk blockering, ta bort främmande föremål och återmontera komponenter som rengjorts. Genomför körning för att kontrollera att funktionen är korrekt.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)