CAN
|  | Description
|  | Voir aussi
Description
Code | Type de défaut
1 | Défaut de communication CAN
3 | Matériel CAN E200 défectueux
4 | Protocole CAN (registre de données) non valide
5 | Dépassement du temps imparti couple moteur de référence
Un défaut est survenu lors de la communication CAN. Il y a deux raisons principales de ce défaut : Des défauts de transmission se sont produits sur le bus CAN (par ex. un court-circuit). Un appareil connecté ne répond pas.
Type de défaut | Remède
Défaut de matériel du bus CAN | Vérification de la ligne CAN : Pas de résistances de terminaison (env. 60 Ω) ? (Montage en parallèle 2 x 120 Ω = 60 Ω mesurable) Court-circuit entre CAN-L et CAN-H ? Court-circuit entre CAN-L et la tension d'alimentation ? Court-circuit entre CAN-H et la masse ou la tension d'alimentation ? Interruption de la ligne CAN-H ou CAN-L ? CAN-H a été échangé contre CAN-L ?
Coupure automatique par temporisation de l'unité de commande moteur | L'unité de commande doit être appropriée à la communication via bus CAN et à la communication selon SAE-J1939 ou IES-CAN. Est-ce que l'unité de commande moteur signale des défauts ?
Le module CAN n'est pas équipé. | Dans ce cas, l'unité de commande de la boîte de vitesses n'est pas appropriée à la communication CAN : Utilisez une unité de commande équipée d'un module CAN ou un registre de données correct.
Aucun protocole CAN valide n'est installé dans le registre. | Remplacer le registre de données.
Voir aussi
|  | Service après-vente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)