Программа загрузки
|  | Общее
|  | Подготовки
|  | Загрузка
Общее
| Загрузка функциональной программы и набора данных.
Указание Ваш ноутбук должен работать автономно от общей системы питания, иначе могут появиться ошибки передачи. Если процесс загрузки прервётся, то это может привести к повреждению БЭУ ГМП. Следовательно, используйте всегда полностью заряженную батарею при загрузке новой программы или нового набора данных. Подготовки Для повышения скорости передачи данных, функциональная программа и наборы данных загружаются в БЭУ не с дискеты, а с жёсткого диска Вашего ноутбука. Если изменений функциональной программы и наборы данных на Вашем ноутбуке ещё нет, Voith передаст их через е-mail или дискету. е-mail Правой кнопкой мыши нажмите на приложение "dataset.ex_", выберите "Сохранить как..." из спускающегося меню и сохраните файл на диске ( C:\). Файл был сохранён на жёстком диске. Переименуйте файл в "Dataset.exe". Дважды нажмите на файл "Dataset.exe". Появится следующее сообщение: Вставьте форматированную дискету в дисковод А:. Нажмите ОК. Появится следующее сообщение: Нажмите "Unzip". Файлы распакуются и сохранятся на диске А:. Дважды нажмите на Voith.bat. Все имеющиеся файлы в каталоге C:\VOITH.D2\DATA на жёстком диске ноутбука удалятся и данные находящиеся на дискете скопируются в этот каталог. Дискета Дважды нажмите на Voith.bat. Все имеющиеся файлы в каталоге C:\VOITH.D2\DATA на жёстком диске ноутбука удалятся и данные находящиеся на дискете скопируются в этот каталог. Загрузка Функциональная программа и набор данных загружаются в БЭУ из каталога C:\VOITH.D2\DATA.
| Открывает поле ввода для загрузки функциональной программы и набора данных.
A | Версия функциональной программы
B | Шифр БЭУ
C | Поле результатов
Нажмите на поле "БЭУ". Выберите необходимый шифр БЭУ. Нажмите на поле "Поиск и подтверждение...". Шифр функциональной программы появится автоматически в поле ввода. Ошибка при вводе Если Вы выбрали некорректный шифр функциональной программы или БЭУ, в полях результатов появится перечёркнутый красный значок. Введите верный шифр БЭУ. Если ошибка повторяется сообщите в сервисную службу VOITH. Загрузка набора данных Нажмите на значок "LOAD" или клавишу F2. Выключите зажигание. Нажмите на значок "LOAD" или клавишу F2. Указание Нажмите кнопку "EXIT" или клавишу "Esc" для возвращения в предыдущее окно. Включите зажигание. Начнётся процесс загрузки функциональной программы и набора данных. Процесс загрузки функциональной программы занимает приблизительно 1,5 мин., загрузка набора данных 1 мин. Это зависит от скорости передачи выбранного в меню настроек. Процесс загрузки выполнен полностью. Ошибка в процессе загрузки Если функциональная программа и набор данных были загружены не корректно, то DIWAgnosis выдаст соответствующее сообщение. Важно: После процесса загрузки для активации новых данных, необходимо выключить и включить зажигание. Функции управления
| Запускает дальнейшее выполнение программы.
| Загрузит протокол действия "Загрузка функциональной программы и набора данных".
| Показывает таблицу распределения.
| Копирует все файлы регистрации на дискету.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)