EK Valvola a solenoide della frizione entrata
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
|  | Linee caratteristiche della resistenza
Schema di allacciamento Passi di prova Aprire la connessione S1. a. Bobina di lavoro: Misurare la resistenza tra i contatti 19 e 52 oppure 53 del cavo 1. Rnom. = 11-20 Ω. b. Bobina misurazione: Misurare la resistenza tra i contatti 15 e 31 oppure 49. Rnom. = 5-10 Ω. Se R = Rnom., continuare con 4. Aprire S3. a. Bobina di lavoro: Controllare la resistenza tra i contatti L e A oppure B (mazzo cavi) oppure EK e -UB (cavo misurazione). Rnom. = 11-20 Ω. b. Bobina misurazione: Controllare la resistenza tra i contatti c e h oppure j (mazzo cavi) oppure EKM e SENSE (cavo misurazione). Rnom. = 5-10 Ω. Rimuovere il coperchio elettrovalvole. Aprire S4. a. Bobina di lavoro: Misurare la resistenza tra i contatti maschi 4 e 2 del connettore piano del magnete EK. Rnom. = 11 ± 0,7 Ω. b. Bobina misurazione: Misurare la resistenza tra i contatti maschi 3 e 1 del connettore piano del magnete EK. Rnom. = 5,2 ± 0,3 Ω. Controllare al connettore S1 aperto la resistenza tra contatto 15 e massa veicolo. Rnom. = ∞ Ω. Controllare la resistenza tra i contatti 15 e 19. Rnom. = ∞ Ω. Controllare al connettore S3 aperto la resistenza tra il contatto c (oppure EKM) e massa. Rnom. = ∞ Ω. Controllare la resistenza tra i contatti c (oppure EKM) e L (oppure EK). Rnom. = ∞ Ω. Controllare al connettore S4 aperto la resistenza tra i contatti 1 e 4 verso massa. Rnom. = ∞ Ω. Controllare la resistenza tra i contatti 1 e 4. Rnom. = ∞ Ω. Linee caratteristiche della resistenza Durante la misurazione delle resistenze delle bobine, tenere assolutamente in considerazione la temperatura. Oltre a misurare la resistenza, misurare anche la temperatura dell'alloggiamento del magnete o valutarla il più precisamente possibile. Dalla linea caratteristica della temperatura sotto illustrata, partendo dalla temperatura misurata o valutata, rilevare il valore nominale della resistenza e confrontarlo con il valore misurato. Bobina di lavoro Misurare la resistenza tra il pin 4 e il pin 2. La bobina di lavoro funziona correttamente quando il valore misurato della resistenza non si scosta dal valore nominale di oltre ± 1 Ω circa. Bobina di misurazione Misurare la resistenza tra il pin 1 e il pin 3. La bobina di misurazione funziona correttamente quando il valore misurato non si scosta dal valore nominale di oltre ± 0,5 Ω circa. Tra i pin e l'alloggiamento del magnete non deve essere misurabile nessuna resistenza, nessun collegamento. La resistenza è infinitamente grande. Linee caratteristiche: A = bobina di lavoro B = bobina di misurazione
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)