Analizor schimbare viteze
|  | Introducere
|  | Înregistrare
|  | Salvare
|  | Indicator trigger
|  | Deschiderea fişierului de măsurări
|  | Marcare eveniment
|  | Informaţii
Introducere
| Analizor schimbare viteze
A | Starea ventilelor electromagnetice
B | Turaţie motor n1 Turaţie ieşire n2
C | Acceleraţie motor a1 Acceleraţie ieşire a2
D | Tensiunea UI1, UI2 şi teoretică Presiunea P1, P2 la integratorul 1 şi 2
| Porneşte înregistrarea fişierelor de măsurare
Pentru înregistrarea fişierelor de măsurare în DIWAgnosis a fost integrat programul DIANA 5 ( DIagnosis and ANAlysis system).
1 | Deschidere fişier | 9 | Redare înregistrare
2 | Salvare date măsurate | 10 | Start înregistrare
3 | Închide DIANA 5 | 11 | Start/stop funcţie trigger
4 | Afişare informaţii | 12 | Afişare stare înregistrare
5 | ECU Viewer | 13 | Afişare front panel actual
6 | Marcare eveniment | 14 | Schimbare front panel
7 | Stop înregistrare | 15 | Afişare stare
8 | Pauză înregistrare |  |
Înregistrare Faceţi un click pe "Start înregistrare" (10). DIANA 5 va încerca să comunice cu blocul de control al cutiei de viteze şi va încărca un model de măsurare adecvat. Acest model-şablon prezintă diverse indicatoare (instrumente virtuale de măsurare), pe care vor apărea datele din blocul electronic de control al cutiei de viteze (ECU) În funcţie de modelul de măsurare ales datele se vor afişa pe mai multe pagini, aşa-numitele "front panels" (13). În timpul înregistrării puteţi trece de la un "front panel" la altul cu funcţia "Schimbare front panel" (14) sau cu tastatura numerică, resp. cu meniul de opţiuni. După ce au fost primite datele de la ECU se aprinde lampa de stare verde (15). Starea afişată este "Standby", ceea ce înseamnă că datele au fost primite, dar înregistrarea nu a început încă. Faceţi încă un click pe "Start înregistrare" (10). Înregistrarea începe, starea afişată este "Record". Înregistrarea poate fi întreruptă oricât de mult timp şi apoi reluată. Salvare Faceţi un click pe "Salvare date măsurate" (2) dacă vreţi să salvaţi înregistrarea efectuată. Fişierele vor fi salvate în mod normal în registrul C:\Programm Files\DIWAgnosis 3.x\Records. Indicator trigger Dacă a fost activat indicatorul trigger, în câmpul de stare ar putea să apară în loc de "Record" şi "No Trg". În cazul acesta înregistrarea va porni numai dacă datele măsurate îndeplinesc condiţiile date de trigger. Recorde-ul va înregistra atunci toate schimbările de viteze şi toate frânările. Funcţia Trg poate fi dezactivată cu un click pe butonul "Start/stop funcţie trigger" (11), după care va începe înregistrarea tuturor datelor. Condiţiile impuse de trigger pot fi modificate din meniul "Recorder" -> "Configuraţie trigger". Deschiderea fişierului de măsurări Fişierul de măsurări odată salvat se poate deschide din meniul "Fişier" -> "Deschide". După aceea se pot continua măsurările sau se poate reda conţinutul fişierului. Marcare eveniment Pentru a marca un anumit eveniment faceţi un click pe "Marcare eveniment" sau apăsaţi pe tasta bară de spaţiu. În fereastra care se deschide se va putea introduce denumirea evenimentului. Informaţii Pentru a obţine informaţii despre cutia de viteze faceţi un click pe butonul "Afişare informaţii" sau alegeţi meniul "Opţiuni" ->"Detalii înregistrare...". Pentru alte detalii vezi ajutorul online.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)