Yükleme yazılımı
|  | Genel hususlar
|  | Hazırlıklar
|  | Yükle
Genel hususlar
| İşlev yazılımını ve veri kaydını yükler.
Dikkat Notebook PC'niz şebeke cereyanından bağımsız olmalıdır, yoksa aktarım hataları olabilir. Yükleme işlemi kesintiye uğrarsa, şanzıman kumanda birimi hasar görebilir. Bu sebeple, yeni yazılım ve yeni bir veri kaydı yüklemek için daima, tamamen dolu bir akü kullanın. Hazırlıklar Veri aktarımında daha yüksek bir hız sağlamak için, işlev yazılımı ve veri kayıtları kumanda birimine disketten değil, Notebook bilgisayarınızın sabit diskinden yüklenmelidir. Değiştirilmiş işlev yazılımı ve veri kayıtları notebook bilgisayarına henüz kaydedilmemiş ise, bunlar Voith'ten e-mail ile veya disket ile, şifrelenmiş olarak edinilebilir. E-mail Farenin sağ tuşuyla "dataset.ex_" ekini tıklayın, pulldown menüsünden "Farklı kaydet“ seçeneğini tıklayıp dosyayı şu klasörde saklayın: C:\ Dosya sabit disk üzerinde saklanmıştır. Dosyanın adını şöyle değiştirin: "Dataset.exe". "Dataset.exe" dosyasını çift tıklayın. Şu mesaj belirir: A: sürücüsüne formatlanmış bir disket koyun. OK'i tıklayın. Şu mesaj belirir: "Unzip"i tıklayın. Dosyalar açılır ve A: üzerinde saklanır. Voith.bat'ı çift tıklayın. Mevcut bütün dosyalar notebook bilgisayarınızın C:\VOITH.D2\DATA klasöründen silinir; işlev yazılımı ve veri kaydı disketten bu klasöre kopyalanır. Disket Voith.bat'ı çift tıklayın. Mevcut bütün dosyalar notebook bilgisayarınızın C:\VOITH.D2\DATA klasöründen silinir; işlev yazılımı ve veri kaydı disketten bu klasöre kopyalanır. Yükle İşlev yazılımı ve veri kaydı C:\VOITH.D2\DATA klasöründen kumanda birimine yüklenir.
| İşlev yazılımı ve veri kaydının yüklenmesi için giriş penceresini açar.
A | İşlev yazılımı
B | ECU parça numarası
C | Sonuç hanesi
"Kumanda" hanesini tıkla Kumanda birimi parça no. seç "... ara ve onayla" hanesini tıkla İşlev yazılımının numarası giriş penceresinde kendiliğinden belirir. Veri girişinde hatalar Yanlış bir işlev yazılım no. veya kumanda birimi parça no. seçmişseniz, sonuç pencerelerinde üstü çizili, kırmızı bir daire işareti belirir. ECU parça numarasını yeniden girin. Hata mesajı gelmeye devam ederse, VOITH Müşteri Servisi'ne danışın. Veri kaydının yüklenmesi "LOAD" (yükle) alanını tıklayın veya F2 tuşuna basın. Kontağı kapatın. "LOAD" (yükle) alanını tıklayın veya F2 tuşuna basın. Dikkat "Exit" (çıkış) alanını tıklar veya Esc tuşuna basarsanız, bir önceki ekrana dönersiniz. Kontağı açın. İşlev yazılımı ve veri kaydı yüklenir. İşlev yazılımının yüklenmesi yaklaşık 1,5 dakika, veri kaydının yüklenmesi yaklaşık 1 dakika sürer. Bu, kurulumda ayarlanan veri aktarım hızına bağlıdır. Yükleme işlemi başarıyla son bulmuştur. Yüklemede hatalar İşlev yazılımı ve veri kaydı doğru biçimde yüklenmemişse, DIWAgnosis bu durumu belirten hata mesajları gösterir. Önemli: Yükleme işlemini bitirdikten sonra kontak kapatılıp tekrar açılmalıdır. Kumanda işlevleri
| Programın bundan sonraki akışını başlatır.
| "İşlev yazılımı ve veri kaydı yükle" işleminin tutanağını yükler.
| Koordinasyon çizelgesini gösterir.
| Bütün tutanak dosyalarını bir diskete kopyalar.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)