Fahrpedal - VDO stufenlos
|  | 接线图
|  | 测试步骤
|  | 相关的题目
接线图 测试步骤 打开插塞连接 S2。 按下表测量各接头之间的电阻。 如果各测量结果R = R 额定， 继续第3点。
油门踏板位置 | 测量接点5 (-LG)和: | R额定 = [欧姆] | 测量接点5 (-LG)和: | R额定 = [欧姆]
零负载 | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 178-333
满负载 | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 622-1667
打开S3 。 按下表踩油门测量接点间的电阻值。
油门踏板位置 | 测量接点3 (-LG)和: | R额定 = [欧姆] | 测量接点3 (-LG)和: | R额定 = [欧姆]
零负载 | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 178-333
满负载 | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 622-1667
S2: 检查接点5, 24 和41 到车辆接地端的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 打开S3 。 检查接点1-3 到接地端的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 相关的题目
|  | 发动机控制单元测试- CAN SAE J1939/ IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)