CAN
|  | 说明
|  | 相关的题目
说明
代码 | 错误类
1 | CAN 通讯错误
3 | CAN 硬件E200 损坏
4 | CAN 协议无效(数据组)
5 | 发动机参照扭矩超时
CAN通讯中出现错误。 引起此 错误 的两个基本原因是： 出现 在 CAN 总线 上的 传送错误 （例如： 短路） 与此相连接的部件没有响应。
错误类 | 清除错误
CAN 总线硬件错误 | 检查 CAN 总线 连线: 无终端电阻（总和 大约 为 60 欧姆）？ （并联 2x 120 欧姆 = 可测量到 60 欧姆） CAN-L 和 CAN-H 之间短路 ? CAN-L 短路 到 电源电压 ? CAN-H 短路 到 地 或 电源电压 ? CAN-H 或 CAN-L 连线 中断 ? CAN-H 与 CAN-L 连线交换 ?
发动机控制单元超时 | 必须确定，这是一个有CAN能力的，符合IES-CAN 支持到SAE-J1939的通讯的部件 。 发动机控制单元 正在报告任何可能的 错误 ?
CAN 模块没有安装 | 在此条件下，变速器控制单元不适于用CAN总线通讯。 使用具有CAN模块的变速器控制单元或使用正确的数据组。
数据集里没有配备有效的 CAN备忘录 | 替换数据集
相关的题目
|  | 用户服务处
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)