Vites Gözlemcisi
|  | Giriş
|  | Kayıt
|  | Belleğe alma
|  | Trigger göstergesi
|  | Ölçüm dosyasını aç
|  | Olayı işaretle
|  | Bilgiler
Giriş
| Vites Gözlemcisi
A | Manyetik valflerin devre durumu
B | Motor devir sayısı n1 Şanzıman çıkış devir sayısı n2
C | Motor ivmesi a1 Şanzıman çıkış ivmesi a2
D | UI1, UI2 gerilimleri ve hesaplanan P1, P2 basınçları: 1 ve 2 no.lı entegratörlerde
| Ölçüm dosyalarının kaydını başlatır
Ölçüm dosyalarının kaydını sağlamak üzere, DIWAgnosis'in içinde DIANA 5 ( DIagnosis and ANAlysis system ) programı bulunmaktadır.
1 | Bellekteki dosyayı aç | 9 | Kaydı göster
2 | Ölçüm verilerini belleğe al | 10 | Kayda başla
3 | DIANA 5'i terket | 11 | Trigger işlevini aç/kapa
4 | Bilgileri göster | 12 | Kayıt statüsünü göster
5 | ECU Gözlemcisi | 13 | Güncel cephe panosunu göster
6 | Olayı işaretle | 14 | Cephe panolarını değiştir
7 | Kaydı durdur | 15 | Statüyü göster
8 | Kayda ara ver |  |
Kayıt "Kayda başla" seçeneğini tıklayınız (10). DIANA 5 şanzıman kumanda birimiyle iletişim kurmaya çalışır ve uygun bir ölçüm kalıbı yükler. Bu kalıp çeşitli göstergeler içermektedir (sanal ölçü aletleri): bunlar şanzıman kumanda biriminden (ECU) gelen verileri yansıtır. Ölçüm kalıbına bağlı olarak, göstergeler front panel "cephe panosu" (13) adlı birden çok sayfaya dağılmış olabilir. Kayıt sırasında cephe panolarını sayı tuşları veya seçenekler menüsü üzerinden, "cephe panosu değiştir" seçeneğini (14) kullanarak değiştirebilirsiniz. ECU veri göndermeye başlayınca, statü göstergesinde (15) yeşil ışık yanar. Kayıt statüsü "standby" durumundadır; yani veriler gösterilmekte, fakat henüz kaydedilmemektedir. Bir kere daha, "Kayda başla" seçeneğini tıklayınız (10). Kayıt başlar, kayıt statüsü "Record" (kayıt) olarak değişir. Kaydı istediğiniz gibi durdurup sürdürebilirsiniz. Belleğe alma Kaydı saklamak istiyorsanız, "Ölçüm verilerini sakla" (2) seçeneğini tıklayınız. Dosyalar standart olarak C:\Programm Files\DIWAgnosis 3.x\Records listesinde saklanır. Trigger göstergesi Trigger göstergesi aktifse, kayıt statüsünde "Record" ibaresi yerine "No Trg" de görünebilir. O zaman kayıt işlemi sadece, eğer ölçüm verileri önceden tanımlanmış olan trigger şartlarını yerine getiriyorsa yapılır. Bu durumda bütün vites değiştirmeler ve frenlemeler kaydedilir. Trg işlevini istediğiniz zaman, "Trigger işlemini aç/kapa" seçeneğini (11) tıklayarak kapatabilirsiniz; o zaman bütün sinyaller kaydedilir. Trigger koşullarını "Recorder" menüsünün "Trigger Ayarları" noktası üzerinden değiştirebilirsiniz. Ölçüm dosyasını aç "Dosya" menüsünün "Aç" noktası üzerinden, saklanmış olan bir ölçüm dosyasını çağırabilirsiniz. Ölçüme devam edebilir veya dosyayı görüntüleyebilirsiniz. Olayı işaretle Zamansal bir olayı işaretlemek için "Olayı işaretle" tuşunu tıklayınız veya ara tuşuna basınız. Bir pencere belirecektir; burada olaya bir isim verebilirsiniz. Bilgiler Şanzımanla ilgili bilgilere bakmak için, "Bilgileri göster" tuşunu tıklayınız veya "Seçenekler" menüsünden "Kayıt detayları..." alt menüsünü seçiniz. Diğer bilgiler için lütfen online yardım menüsüne başvurunuz.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)